Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35815

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2014 г. N 1138н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ"

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минтруда России от 28.10.2015 N 793н)

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный [стандарт](#P32) "Маляр строительный".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 25 декабря 2014 г. N 1138н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минтруда России от 28.10.2015 N 793н)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 347 |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями |  | 16.046 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений |

Группа занятий:

|  |  |
| --- | --- |
| 7138 | Маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственные профессии |
| (код ОКЗ [<1>](#P829)) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| (код ОКВЭД [<2>](#P830)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями | 2 | Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски | A/01.2 | 2 |
| Протравливание и обработка поверхностей | A/02.2 | 2 |
| B | Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями | 2 | Шпатлевание поверхностей вручную | B/01.2 | 2 |
| Грунтование и шлифование поверхностей | B/02.2 | 2 |
| Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями | B/03.2 | 2 |
| C | Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей | 3 | Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом | C/01.3 | 3 |
| Окрашивание поверхностей | C/02.3 | 3 |
| Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями | C/03.3 | 3 |
| D | Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков | 4 | Отделка поверхностей стен в два и более тона | D/01.4 | 4 |
| Художественная отделка и ремонт поверхностей | D/02.4 | 4 |
| Отделка стен и потолков высококачественными обоями | D/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями | Код | A | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Маляр строительныйМаляр строительный 2-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [<3>](#P831) |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнении работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда [<4>](#P832) |
| К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) не допускается |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7138 | Маляр строительный |
| ЕТКС [<5>](#P833) | § 95 | Маляр строительный 2-го разряда |

3.1.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Очистка поверхностей |
| Сглаживание поверхностей вручную |
| Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |
| Предохранение поверхностей от набрызгов краски |
| Необходимые умения | Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей |
| Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей |
| Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |
| Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски |
| Необходимые знания | Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание |
| Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений |
| Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров |
| Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски |
| Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Протравливание и обработка поверхностей | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком |
| Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком |
| Подмазывание отдельных мест |
| Приготовление нейтрализующего раствора |
| Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором |
| Необходимые умения | Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком |
| Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов |
| Необходимые знания | Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток |
| Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов |
| Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов |
| Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих работах |
| Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов |
| Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными материалами |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями | Код | B | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Маляр строительныйМаляр строительный 3-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев) |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций маляра строительного 2-го разряда не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
| К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7138 | Маляр строительный |
| ЕТКС | § 96 | Маляр строительный 3-го разряда |

3.2.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Шпатлевание поверхностей вручную | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Расшивка трещин |
| Вырезка сучьев и засмолов |
| Приготовление шпатлевочных составов |
| Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную |
| Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов |
| Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов |
| Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную |
| Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав |
| Необходимые знания | Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание |
| Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов |
| Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов |
| Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов |
| Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную |
| Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов |
| Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом, инструмент для нанесения |
| Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Грунтование и шлифование поверхностей | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |
| Техническое обслуживание краскопульта |
| Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей |
| Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом |
| Производить техническое обслуживание ручного краскопульта |
| Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности |
| Необходимые знания | Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования |
| Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта |
| Способы и правила выполнения шлифовальных работ |
| Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей |
| Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей |
| Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Приготовление клеевого состава |
| Обрезка кромок обоев вручную |
| Нанесение клеевого состава на поверхности |
| Необходимые умения | Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции |
| Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную |
| Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |
| Необходимые знания | Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ |
| Способы и правила приготовления клея |
| Способы раскроя обоев вручную |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей | Код | C | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Маляр строительныйМаляр строительный 4-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций маляра строительного 3-го разряда не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
| К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7138 | Маляр строительный |
| ЕТКС | § 97 | Маляр строительный 4-го разряда |

3.3.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре |
| Нанесение на поверхность шпатлевки механизированным инструментом |
| Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным инструментом |
| Необходимые умения | Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре |
| Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом |
| Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным способом |
| Необходимые знания | Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре |
| Устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре |
| Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом |
| Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окрашивание поверхностей | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |
| Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре |
| Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |
| Вытягивание филенок без подтушевывания |
| Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев |
| Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон |
| Окрашивание рам |
| Необходимые умения | Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре |
| Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок |
| Вытягивать филенки без подтушевывания |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности |
| Накладывать трафарет на поверхность |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности |
| Необходимые знания | Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок |
| Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей |
| Способы и правила приготовления окрасочных составов |
| Способы и правила подбора колера |
| Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом |
| Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности |
| Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) |
| Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2 |
| Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2 |
| Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями |
| Смена обоев, наклеенных внахлестку |
| Удаление пятен на оклеенных поверхностях |
| Выполнение обрезки кромок обоев |
| Выполнение пакетного раскроя обоев на станке |
| Необходимые умения | Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей |
| Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые |
| Удалять пятна на оклеенных поверхностях |
| Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев |
| Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей |
| Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков |
| Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании обрезальных машин и станков |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков | Код | D | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Маляр строительныйМаляр строительный 5-го разрядаМаляр строительный 6-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций маляра строительного 4-го разряда не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
| К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7138 | Маляр строительный |
| ЕТКС | § 98 | Маляр строительный 5-го разряда |
| § 99 | Маляр строительный 6-го разряда |
| ОКНПО [<6>](#P834) | 150201 | Маляр строительный |

3.4.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отделка поверхностей стен в два и более тона | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Окрашивание поверхностей механизированным инструментом и агрегатами высокого давления |
| Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей |
| Вытягивание филенок с подтушевкой |
| Окрашивание по трафарету в два и более тона |
| Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов |
| Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень |
| Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона |
| Копирование и вырезание трафаретов любой сложности |
| Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех |
| Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками |
| Необходимые умения | Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого давления при окрашивании поверхностей |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой |
| Накладывать трафареты на поверхность |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафаретов на поверхности |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности стен клеевыми составами |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и вырезания трафаретов любой сложности |
| Пользоваться инструментом для отделки поверхности декоративной крошкой |
| Необходимые знания | Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие |
| Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления |
| Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов |
| Способы подбора окрасочных составов |
| Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня |
| Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Художественная отделка и ремонт поверхностей | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей |
| Отделка поверхностей аэрографией |
| Выполнение декоративного лакирования |
| Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей |
| Орнаментальная роспись в несколько тонов |
| Объемная роспись |
| Выполнение ручной росписи поверхностей |
| Необходимые умения | Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента |
| Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием |
| Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного лакирования поверхностей |
| Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро |
| Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи |
| Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху |
| Необходимые знания | Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия |
| Правила и способы составления тональной гаммы |
| Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания |
| Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования |
| Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей |
| Виды росписей и шрифтов |
| Способы подбора и составления трафаретов |
| Способы и приемы росписи поверхностей |
| Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отделка стен и потолков высококачественными обоями | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оклеивание поверхностей высококачественными обоями плотностью более 180 г/м2 |
| Оклеивание стен и потолков дерматином и древесными обоями |
| Смена обоев, наклеенных впритык |
| Необходимые умения | Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев |
| Необходимые знания | Способы и правила оклеивания поверхностей обоями |
| Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев |
| Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |
| --- |
| ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство", город Москва |
| Президент | Кутьин Николай Георгиевич |

(п. 4.1 в ред. Приказа Минтруда России от 28.10.2015 N 793н)

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта "ЕДИНСТВО" (Ассоциация СРО "ЕДИНСТВО"), город Москва |
| 2 | ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I", город Воронеж |
| 3 | ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет", город Санкт-Петербург |
| 4 | ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", город Санкт-Петербург |
| 5 | ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209).

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<6> Общероссийский классификатор начального профессионального образования.